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 2024年危废（蚀刻液）泄漏应急演练总结
演练目的

为有效预防、控制和消除突发环境事件（危废泄露）的发生，检验企业应对危废泄漏时公司的组织、指挥、协调、处置能力，充分发挥企业事故应急池在应急处置中的作用，进一步提高应对突发环境事件处置能力，最大限度的减少对外部环境的二次污染，确保环境安全，本着“预防为主”的原则，特进行本次应急演练。

演练时间

2024年7月3日16:00—17:00。
演练道具

消防沙袋、耐酸碱围裙、耐酸碱手套、半面罩空气呼吸器、沙铲、警戒线、PH试纸等。

参演部门

参演部门：仓储部3位、生产部6位、保安1位、安全部1位、废水3名。

模拟情景

公司废水处理人员在废水处理区域进行蚀刻液装车时，因输送管道开关松动，导致现场蚀刻液泄露，现场一名员工被喷溅到。

废水处理人员发现后立刻关闭管道开关并向总指挥报告：报告总指挥，我是废水处理人员，我部门废蚀刻液装车时，不慎发生泄露。

总指挥接报后，立即启动公司突发环境事件应急预案。保安部通过应急广播向通迅联络组、疏散警戒组、医疗救护组、后勤物资组、抢险抢修组、善后处理组、事故调查组、环境监测组发出指令，要求各组成员配戴应急防护装备、携带相应仪器、设备迅速赶赴镀铜车间投入抢险、泄漏区域警戒、泄漏物清理及环境监测等工作。

   演练总结
1、本次演习验证了我司危废泄露应急预案的可行性，各组成员之间能够协调配合抢险工作，可满足公司突发危废泄漏的应急处置要求，演练有效。

2、抢险人员能熟练掌握防护器材的穿戴，并及时进行处置。
   改善措施
模拟的现场受伤人员应及时送应急喷淋进行清洗。

演练过程
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演练动员讲解
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