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 2026年危险化学品泄漏应急演练方案
演练目的

为有效预防、控制和消除突发环境事件的发生，检验企业应对突发环境事件组织、指挥、协调、处置能力，充分发挥企业事故应急池在应急处置中的作用，进一步提高应对突发环境事件处置能力，最大限度的减少对外部环境的二次污染，确保环境安全，本着“预防为主”的原则，特进行本次应急演练。

演练时间

2026年3月19日16:00—18:00。
演练道具

消防沙袋、耐酸碱围裙、耐酸碱手套、半面罩空气呼吸器、沙铲、警戒线、PH试纸等。

参演部门

参演部门：仓储部4位、实验室2位、生产部4位、保安1位、安全部1位，环安3位。

应急机构
1）紧急应变组织机构图（参见紧急应变管理程序）

应急指挥中心
总指挥：陈副总
通讯人员：组长：林琳；组员：池玉珍/王培康/熊夏威（4楼通知）/王倩平（3楼通知）/林雅娟（2楼通知）/谢婉婷（通知救护组）/苏继玲（照相）
警戒人员）：组长：吴友德/王栋；组员：廖燕云（仓库旁鞋柜门）、吴秀珠（大门口）、何发盛疏散人员及负责地：组员：张萍（一楼）、罗卫勇/廖三胖（二楼）、罗海玉/王菊红（三楼）、车连杰/黄耀峰（四楼）
救护人员：组长：张盈（谢婉婷负责通知）；组员：罗卫勇  
抢险人员：组长：林沧淞；组员：发生危化品泄露所在工序负责人、车间人员、应急队伍；
模拟情景

公司废水处理人员人员在卸货平台外围提硫酸时不慎摔倒，导致盛装硫酸的容器打翻在地，造成硫酸液体泄漏，并溅到身上。

仓库人员发现后立向总指挥报告：报告总指挥，我是仓储部员工，发现废水员工在转运运出硫酸时，不慎摔倒，导致盛装硫酸的容器打翻在地，造成硫酸液体泄漏。

总指挥接报后，立即启动公司突发环境事件应急预案。保安部通过应急广播向通迅联络组、疏散警戒组、医疗救护组、后勤物资组、抢险抢修组、善后处理组、事故调查组、环境监测组发出指令，要求各组成员配戴应急防护装备、携带相应仪器、设备迅速赶赴镀铜车间投入抢险、泄漏区域警戒、泄漏物清理及环境监测等工作。

医疗救护组及时将受伤员工搀扶到洗眼器位置进行清洗；

后勤物资组将应急物资拉运至硫酸泄露区域外围；

抢先抢修组佩戴好个人防护用品（围裙、防酸碱手套、防酸碱鞋、防毒面具、半面罩等）赶赴泄露区域使用应急物资（沙袋，铲子等）进行处理；

善后处理组将泄露的硫酸及处理的沙袋的进行妥善处理，确保符合法律法规要求；

环境监测组在完成应急处置后进行厂区监测，确保不影响环境；

完成应急处置后，总指挥对本次演练进行总结。

   演练注意
本次演练中场地较小，应注意演练中的周边情况，谨防磕碰。

在演练中涉及到的硫酸应注意盖好盖子，谨防出现异常情况。

演练中注意听从总指挥指令，逐步完成演练
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演练总结





应急泵抽取废液





沟槽回流
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