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 2026年危险化学品泄漏应急演练总结
演练目的

为有效预防、控制和消除突发环境事件的发生，检验企业应对突发环境事件组织、指挥、协调、处置能力，充分发挥企业事故应急池在应急处置中的作用，进一步提高应对突发环境事件处置能力，最大限度的减少对外部环境的二次污染，确保环境安全，本着“预防为主”的原则，特进行本次应急演练。

演练时间

2026年3月19日16:00—18:00。
演练道具

消防沙袋、耐酸碱围裙、耐酸碱手套、半面罩空气呼吸器、沙铲、警戒线、PH试纸等。

参演部门

参演部门：仓储部4位、实验室2位、生产部4位、保安1位、安全部1位、环安3位。

模拟情景

公司仓储部人员在卸货平台外围提硫酸时不慎摔倒，导致盛装硫酸的容器打翻在地，造成硫酸液体泄漏，并溅到身上。

仓储部人员立向总指挥报告：报告总指挥，我是仓储部员工，我部门员工在转运运出硫酸时，不慎摔倒，导致盛装硫酸的容器打翻在地，造成硫酸液体泄漏。

总指挥接报后，立即启动公司突发环境事件应急预案。保安部通过应急广播向通迅联络组、疏散警戒组、医疗救护组、后勤物资组、抢险抢修组、善后处理组、事故调查组、环境监测组发出指令，要求各组成员配戴应急防护装备、携带相应仪器、设备迅速赶赴镀铜车间投入抢险、泄漏区域警戒、泄漏物清理及环境监测等工作。

   演练总结
1、本次演习验证了我司突发环境事件应急预案的可行性，各组成员之间能够协调配合抢险工作，可满足公司突发化学品泄露的应急处置要求，演练有效。

2、车间消防沙袋等应急物资充足，抢险人员能熟练掌握防护器材的穿戴。
   改善措施
抢险抢修组在抢险中还需对现场的处置进一步熟悉，防酸碱手套未穿戴

演练过程
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总结





信息上报





沙子稀释





泄漏物清理





冲洗





沙袋堵漏





硫酸泄露受伤





仓库领料





演练动员讲解










地址：中国福建省厦门市吕岭路1776号   邮编：361009  电话（Tel）：+86-592-5920000 5905791 5905792

ADD: 1776, Luling Road, Xiamen, Fujian, China    P.C 361009  传真（Fax）：+86-592-5920123

网址： www.swflex.com


