	[image: ]
	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司
Suiwa High Technology Electronic Industries (Xiamen) Co., Ltd


	         

瑞华高科2025下半年突发事故（地震、消防）疏散演习总结评估
为了增强员工的灾害预防意识，提高对灾害发生时抢险的组织和处理能力，同时考察各应急队伍的协同作战能力，结合“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，并建立消防宣传活动月公司消防安全文化建设，特组织开展本次全员突发事故（地震、消防）疏散演习，本次演习要求4分钟内全厂人员紧急疏散厂外，各部门安排人员参加灭火器实操演练，切实做到灾害发生时能及时组织应变及逃生。
一、演练信息：
活动时间：2025年12月12日  白班下午17：00；夜班晚上20:00  
演习人员：瑞华高科及阳光力量全体人员，应到448，实到448人次。
演习内容：
1、消防主机应急广播、声光报警
2、全厂性的人员消防疏散；
3、手提灭火器的使用教学及实操；
4、空气呼吸器、消防战斗服如何安全快速穿戴；
5、灭火器材现场实操。
二 、主要流程：
1、事故模拟：模拟镀金车间桶破裂泄露发生火灾 、车间人员进行初期灭火，危险物资转移，灭火器使用，火势仍控制不了
2、应急上报：员工通报工序主管，通知保安、设备人员，同时DES员工按压手动报警按钮 
3、应急反应：保安通知人力资源部经理，同时叫消防车。人力资源部经理上报陈副总并迅速成立应急指挥中心，通知相关组员应急。
4、疏散阶段：通讯组人员通知各队组长到位并组织抢险，保安人员通知全体人员紧急疏散（应急广播），疏散小组成员组织大家有序离开，疏散顺序（着火层2楼—上层3楼—上层4楼—1楼就近往场外通道出口）避免踩踏。同时拆障组将所有出口打开，疏散过程中对孕妇进行搀扶，同时通知好进厂相关方人员撤离。
5、由疏散组人员在每条出口处指挥，直至人员到达安全地点（二期东门）         



三、现场照片：
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四、观摩组发现异常点及改善：
1、机贴车间需要安装一个广播；
2、疏散集合后未进行集合人数清点，应到与实到；
3、右侧楼梯间人员较多，根据楼层人员分流左右楼梯间；
4、公司有腿脚不便人员，需要人员搀扶

五、总结：
     1、此次演练人员各环节按照演练进行，事故发生到疏散在3分钟内完成疏散，整体上来说可满足公司的现场应急处置及疏散，加强现场人员的对突发事故的处置能力，提高公司整体应急管理，本次演练有效。   

                        瑞华高科技电子工业园(厦门）有限公司
                                2025年12日15日
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